**永春一中文明分校（原初定校名：永春一中魁星分校）电梯项目采购报价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **报价单位** |  | **报价时间** | 年 月 日 |
| **项目** | 永春一中文明分校电梯项目 | **报价人及联系电话** |  |
| 项目 | | 总价（万元） | 备注 |
|  | |  |  |
| **报价单位经办人签名：**  **单位（盖章）：** | | | |  |

注：

1.报价单位报价时应附详细报价清单，详细报价清单内需包括（不限于）单价、合价、总价，格式自拟。

2.报价人的报价应默认包含一切税金、货物供应、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的运输、装车、保险、卸货、安装调试、系统集成、检验、技术服务、培训、验收、售后维保服务（2年）等一切费用。

**2024年永春一中文明分校（原初定校名：永春一中魁星分校）电梯项目采购方案**

**一、采购项目及采购人**

采购项目：永春一中文明分校电梯项目，

采购人：永春一中文明分校（福建省永春文明中学）。

**二、项目情况**

为加快永春一中文明分校建设进度，确保满足新校区教学顺利开展，需采购电梯设备，该项目包含电梯一部；

（具体现状各供应商自行到现场勘察）

**三、采购内容**

永春一中文明分校电梯一部项目采购.

**设备清单及技术参数要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 载重量（kg) | ≥1050kg |
| 类别 | 无机房乘客兼无障碍电梯 |
| 楼栋号 | 1# |
| 速度（m/s) | ≥1.75m/s |
| 基站 | 1层 |
| 台数 | 1 |
| 层/站/门 | 6/6/6 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源 | 动力电源：380V/50Hz；照明电源：220V/50Hz |
| 提升高度（m） | （根据现场情况） |
| 轿内尺寸（宽×深）(mm) | 根据采购人使用需求提交方案供采购人确认 |
| 井道尺寸（宽×深）(mm) | 2300x2300（根据现场情况） |
| 轿厢天花 | 按标准配置 |
| 轿厢高度（mm) | ≥2400（根据现场情况） |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | 粘贴塑胶地板 |
| 开门方向 | 中分门 |
| 开门尺寸（宽×高）(mm) | ≥900mm\*2100mm |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢面板 |
| 轿厢位置指层器 | 操纵箱带数码数显 |
| 门套 | 所有层\_小门套\_发纹不锈钢 |
| 层（厅）门 | 所有层发纹不锈钢 |
| 厅外召唤指示器 | 发纹不锈钢面板 |
| 其他 | 1. 无障碍电梯配置轿内语音报站功能、残疾人操纵箱、按钮带盲文、配置扁形三壁扶手 |
| 总价（元） |  |